{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["M6800系列","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"M6800系列","index":0,"n_rows":15,"n_cols":27,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,0,5],[0,6,0,7],[0,8,0,14],[0,15,1,15],[0,16,0,22],[0,23,1,23],[0,24,1,24],[0,25,1,25],[0,26,1,26]]}
["PN","Core","Cordic","HCL","Memory",null,"Signal  Chain",null,"Control device",{"$nulls":6},"PBUS","Interface",{"$nulls":6},"GPIO","Package","Operating Temperature Range","Package qty"]
[null,null,"Cordic","HCL","SRAM","FLASH","ADC","DAC","HRPWM/EPWM/ PWM","CAP","QEP","QOUT","CPM","SDFM","TA-IF/BISS-IF /ENDAT-IF",null,"USB","EMAC","UART","QSPI","SPI","CAN","I²C"]
["M6806SPEA","E907 500MHz FPU+DSP","Y","Y","1MB","2MB","12bit 4Msps x2/16CH","N","6CH/12CH/24CH","x6","x10","x2","x2","x4","x2/x2/x2","Y",1,1,8,2,3,2,3,84,"LQFP100 14x14mm,0.5mm"," -40~85℃","盘90\n包900"]
["M6806SPES","E907 500MHz FPU+DSP","Y","Y","1MB","2MB","12bit 4Msps x2/16CH","N","6CH/12CH/24CH","x6","x10","x2","x2","x4","x2/x2/x2","Y",1,1,8,2,3,2,3,84,"LQFP100 14x14mm,0.5mm"," -40~125℃","盘90\n包900"]
["M6806SPEQ","E907 500MHz FPU+DSP","Y","Y","1MB","2MB","12bit 4Msps x2/16CH","N","6CH/12CH/24CH","x6","x10","x2","x2","x4","x2/x2/x2","Y",1,1,8,2,3,2,3,84,"LQFP100 14x14mm,0.5mm"," -40~125℃","盘90\n包900"]
["M6806SNEA","E907 500MHz FPU+DSP","Y","Y","1MB","2MB","12bit 4Msps x2/16CH","N","6CH/12CH/24CH","x6","x10","x2","x2","x4","x2/x2/x2","Y",1,1,8,2,3,2,3,88,"QFN100 12x12mm,0.4mm"," -40~85℃","盘189\n包1890"]
["M6806SNES","E907 500MHz FPU+DSP","Y","Y","1MB","2MB","12bit 4Msps x2/16CH","N","6CH/12CH/24CH","x6","x10","x2","x2","x4","x2/x2/x2","Y",1,1,8,2,3,2,3,88,"QFN100 12x12mm,0.4mm"," -40~125℃","盘189\n包1890"]
["M6805SPDA","E907 500MHz FPU+DSP","Y","Y","512KB","1MB","12bit 4Msps x2/15CH","N","6CH/9CH/18CH","x4","x6","x1","x2","x2","x1/x1/x1","Y",1,0,6,1,2,1,2,65,"LQFP80\n10x10mm,04mm"," -40~85℃","盘160\n包1600"]
["M6805SPDS","E907 500MHz FPU+DSP","Y","Y","512KB","1MB","12bit 4Msps x2/15CH","N","6CH/9CH/18CH","x4","x6","x1","x2","x2","x1/x1/x1","Y",1,0,6,1,2,1,2,65,"LQFP80\n10x10mm,04mm"," -40~125℃","盘160\n包1600"]
["M6805SNDA","E907 500MHz FPU+DSP","Y","Y","512KB","1MB","12bit 4Msps x2/15CH","N","6CH/9CH/18CH","x4","x6","x1","x2","x2","x1/x1/x1","Y",1,0,6,1,2,1,2,67,"QFN80\n9x9mm,0.4mm"," -40~85℃","盘260\n包2600"]
["M6805SNDS","E907 500MHz FPU+DSP","Y","Y","512KB","1MB","12bit 4Msps x2/15CH","N","6CH/9CH/18CH","x4","x6","x1","x2","x2","x1/x1/x1","Y",1,0,6,1,2,1,2,67,"QFN80\n9x9mm,0.4mm"," -40~125℃","盘260\n包2600"]
["M6802SNCA","E907 500MHz FPU+DSP","Y","N","512KB","1MB","12bit 4Msps x2/15CH","N","6CH/6CH/12CH","x3","x5","x1","x0","x2","x1/x1/x1","N",0,0,5,1,2,1,2,54,"QFN64\n7x7mm,0.35mm"," -40~85℃","盘260\n包2600"]
["M6802SNCS","E907 500MHz FPU+DSP","Y","N","512KB","1MB","12bit 4Msps x2/15CH","N","6CH/6CH/12CH","x3","x5","x1","x0","x2","x1/x1/x1","N",0,0,5,1,2,1,2,54,"QFN64\n7x7mm,0.35mm"," -40~125℃","盘260\n包2600"]
["M6801SPCA","E907 500MHz FPU+DSP","Y","Y","512KB","1MB","12bit 4Msps x2/15CH","N","6CH/6CH/12CH","x3","x5","x1","x2","x2","x1/x1/x1","N",0,0,5,1,1,1,2,49,"LQFP64   10x10mm,0.5mm"," -40~85℃","盘160\n包1600"]
["M6801SPCS","E907 500MHz FPU+DSP","Y","Y","512KB","1MB","12bit 4Msps x2/15CH","N","6CH/6CH/12CH","x3","x5","x1","x2","x2","x1/x1/x1","N",0,0,5,1,1,1,2,49,"LQFP64   10x10mm,0.5mm"," -40~125℃","盘160\n包1600"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}